2013首届“永嘉杯”全国阀门创新设计大奖赛方案

一、活动名称 

2013首届“永嘉杯”全国阀门创新设计大奖赛

二、活动宗旨

创新驱动·跨越发展·产业升级

三、举办单位 

主办单位：永嘉县人民政府

浙江省泵阀行业协会 

承办单位：永嘉县经济商务和信息化局

          永嘉县科技局

          永嘉县质量技术监督局

合作单位：国家阀门质量监督检验中心 

浙江省阀门标准化技术委员会

兰州理工大学温州泵阀工程研究院

四、大赛设计课题
根据国内外需求，结合我国国产化进展，设定了五类阀门产品创新设计课题，要求参赛者根据设计课题进行创新设计。

（一）课题1

用于1000MW超（超）临界机组的汽轮机前端主蒸汽闸阀，最高工作压力28.6MPa, 最高工作温度610℃，管道直径和壁厚：Φ355.6x53mm，要求阀门性能可靠、结构新颖、合理，选材合适。

（二）课题2

用于煤气化装置水煤浆管道的阀门，最高工作压力8.2MPa，公称尺寸DN150，最高工作温度150℃。水煤浆介质中含大量的硬固体颗粒，阀门的设计应考虑介质对阀门的磨损、冲刷、沉积及卡死，要求阀门密封性能好、动作可靠、使用寿命长。

（三）课题3

用于高温高压的全启式安全阀，公称尺寸DN100，整定压力18.6MPa，介质温度580℃，要求阀门性能可靠，结构新颖、合理，选材合适。

（四）课题4

用于氧化铝工况碱性泥浆和颗粒状介质的阀门，要求阀门耐磨损、耐冲刷、耐腐蚀、防结疤，公称尺寸DN200，公称压力PN63，最高工作温度200℃。

（五）课题5

用于低温工况的阀门，阀门类型不限，阀门最低工作温度-196℃，公称尺寸DN200，公称压力PN100，要求阀门性能可靠，结构新颖、合理，选材合适。

五、比赛方式

（一）参赛资格

面向从事阀门研究、设计、生产、销售和使用的单位与个人。

（二）参赛作品要求

符合大赛课题内容，具有创新性、可行性、前瞻性。 

（三）提交材料

1.参赛报名表；

2.承诺书；

3.设计说明与方案（不少于1000字）；

4.设计计算书；

5.纸质图样和电子版（PDF格式）；

6.身份证扫描件；

7.其他相关的佐证材料。

（四）报名和参赛作品提交要求

1.报名方式：各参赛人员必须于2013年11月10日前向大赛组委会提交《2013年首届“永嘉杯”全国阀门创新设计大奖赛参赛报名表》及3张照片、身份证复印件。

2.参赛作品提交要求。大赛作品材料要符合机械设计规定的要求进行打印装订，于2013年12月15日前邮寄的方式寄到组委会（纸质以收件邮戳日为准，电子版以截止日的邮箱收件为准；地址：浙江省永嘉县瓯北五星工业区质监大楼三楼，邮编：325105，电话：0577-67986509、67986580、67222073，传真：0577-67986510，邮箱：zjbfxh@163.com、yj620135@126.com）。

（五）评选程序

由国内专家和企业界专家组成评委会。

1.初评：对征集到的有效作品，组委会组织专家对投稿作品进行初评，评选出入围作品。

2.中评：专家对入围作品进行打分，按总分高低，从高到低评选出优胜奖以上获奖者，确定优胜奖、三等奖获得者，其中总分前6名作品进入终评，做为二等奖、一等奖候选作品。

3.终评：根据中评结果，通知终评选手到永嘉举行终评，终评以专家答辩方式进行，根据终评结果，确定评选二等奖、一等奖获得者。

（六）奖项设置

一等奖：1名，颁发奖杯、证书，奖金6万元；

二等奖：5名，颁发奖杯、证书，奖金各3万元；

三等奖：8名，颁发奖杯、证书，奖金各1.5万元；

优胜奖：10名，颁发奖杯、证书，奖金各5千元。

（八）知识产权

所有参赛人员提交知识产权承诺书，参赛者因剽窃作品、窃取商业秘密等行为所引起的法律责任由参赛者自负，并且主办单位有权取消其参赛资格；同时主办方不承担辨别专利的责任。主办方承诺保护参赛者作品所有权。
